附件：生猪全产业链贯通数智生态平台项目子项目“平台场景类软硬件”部分硬件（第一批）采购计划

单位：台
	序号
	设备名称
	设备用途
	参考性能参数
	是否国产
	参考型号
	数量

	1
	智能云盒
	资管云盒，是一款专为百头母猪自繁自养场定制的标准化监管智能硬件。以轻量化、简易部署的技术服务手段，满足用户对猪场生物安全和生物资产安全的全智能化监管。
	CPU 4核ARM Cortex-A76 2.4GHz+4核ARM Cortex-A55 1.8GHz；NPU 6 TOPS INT8；内存 8GB LPDDR4；视频解码 32路720p@30fps H.264 / 16路1080p@30fps H.264；接口 2×USB 3.0，2×USB 2.0；存储 2TB SSD；显示 1×HDMI 2.0；网络 1×千兆以太网 RJ45；电源要求 20W；工作温度 -25~+65℃；网络占用（预估）上传每路约1MB/S，直播每路约1MB/S
	是
	Nxin BOX ASSET
	100

	
	
	AI 巡检云盒PLUS是一款专为猪场生物安全防控设计的智能边缘设备，基于国产高性能芯片，对现场监控视频进行实时智能分析。内置专用农牧算法，支持人员行为规范检测、工服颜色与防护装备识别，并创新性支持通过自然语言自定义识别规则，无需编码即可灵活适配不同管理场景。设备具备多算法并行处理能力，支持本地日志存储（含事件截图与录像）并自动同步至云端，实现高效、可靠、智能化的生物安全闭环管理。
	处理器：八核64位处理器，主频最高可达2.4GHz

内存：8GB

存储：3.5寸硬盘仓x2，最大容量:16TBx2，标配:无硬盘

算力：24Tops

接口：2xUSB3.0 2xHDMI输出 2x千兆网口

供电参数：IEC C14, AC 220V

外观尺寸：320mm X300mm X 43mm (L*W*H)
	
	NX-AB200
	300

	2
	智能花洒
	智能花洒是一款专为养殖场人员洗消环节进行自动化、智能化监管的设备，可应用于单人洗消或多人同时洗消场景。该智能花酒是在普通花酒的基础上，增加多点位超声波传感器、水温传感器、水流传感器及人机交互界面，通过非视觉技术及人员定位算法，全方位智能监测人员洗消状态和洗消时间，对洗消人员进行身份识别和监管，对洗澡违规行为进行智能语音纠正及指导，从而实现人员洗消流程自动化、标准化、数据化、智能化管理。
	1.通讯方式：默认有线网络，可定制4G路由器/WiFi；2.额定电压：DC12V/1A（POE供电）；3.额定功率：12W；4.显示屏：防水5寸电阻屏；5.传感器：超声波传感器；6.内置喇叭；7.工作温度：-20~60℃；8.材质：不锈钢；9.重量：7kg；10.安装高度：底部离地600mm；11.安装方式：挂式安装；

11.采购带起泡机与不带起泡机两种
	是
	NX-IS-002（不带起泡机）
	300

	
	
	
	
	是
	NX-IS-002（带起泡机）
	200

	3
	智能盘估仪
	智能盘估仪是一款专用养殖行业设计定制的智能化卖猪设备，集出猪通道和出猪台盘点、估重场景于一体，并可外接猪场地磅进行溯源，有效助力猪场实现卖猪过程“有据可查、全程监管”。
	1.标配4G，支持有线网络接入；2.高度支持2m-4m（超声波自动测距）；3.宽度支持0.5m-2m；4.产品盘点精度高；5.云端复核；6.自动判断预警事件；内置摄像头：分辨率最高800万像素(3280×2464)，帧率30FPS，对角视场角120°，FOV H108×V92°，镜头规格M12，曝光类型卷帘曝光
	是
	NX-RPS-003
	180


